***ТОВ «АРТ-МІЛЛ»***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вимоги до макетів**

1.Кольоровий режим – «CMYK».

2.Формат – «tiff»:

* з LZW стиском;
* без альфа каналів;
* без доріг (path).

3.Оригінальний розмір.

4.Злиті шари.

5. Чорний колір складової - C 40; M 40; Y 40; До 100.

6. Назва файлу набирати тільки латинськими літерами, пробіли між словами в назві вводити тільки нижнім підкресленням;

* у назві файлу рекомендується вказувати розміри макета в сантиметрах, необхідну кількість і матеріал, на якому цей макет буде друкуватися.

7. До макету рекомендується додавати супровідний опис, де будуть вказані:

* розміри,
* кількість,
* матеріал, на якому цей макет необхідно друкувати,
* опис пост друкованої обробки,
* роздруківку із зображенням даного макета (прев'ю).

У будь-якому випадку, якщо є певні вимоги до передачі кольору, необхідно зробити кольоропробу (коліропроба безкоштовна).